**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna -**
2. **Montaż nawiewników w oknach – higrosterowalne30m3/h – 149 szt.**
3. **Wentylacja – sala ćwiczeń - higrosterowalne30m3/h – 5 szt.**
4. **Wiercenie technika diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40 cm i średnicy 217 mm – 72 cm**
5. **Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typ S o średnicy do 200 mm – 0,400 m2**
6. **Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, kołowe typ B i C o średnicy 315 mm – 1,000 szt.**
7. **C**
8. **Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń**

**- czyszczenie kominów oraz udrożnienie – 44 kpl**

**- wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40 cm i średnicy 127 mm – 1.154,000 cm**

**- przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe typ S o średnicy do 200 mm – 17,000 m2**

**- Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, kołowe typ B i C o średnicy 315 mm – 8,000 szt.**

**- Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, kołowe typ B i C o średnicy 315 mm – 8,000 szt.**

**- zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad1 cegły 39,000 szt.**

**- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej – 39,000 szt.**

**- osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach – 39,000 szt.**

**- gruntowanie preparatami gruntującymi ( nie gorsze niż Atlas UNI Grunt ) powierzchni pionowych – 819,000 m2**

**- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania – 819,000 m2**

**- obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych – 40,000 m2**

**- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm – 40,000 m2**

**- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm – dodatek za pogrubienie tynków o 2mm – 40,000 m2**

**- gruntowanie preparatami gruntującymi ( nie gorsze niż Atlas UNI Grunt ) powierzchni pionowych – 40,000 m2**

**- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania – 40,000 m2**

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.